Device ID [byte] / Command ID [byte] / Device ID & Command ID [word]

14 / 30 / 7694

15 / 214 / 54799

14 / 214 / 54798

14 / 222 / 56846

14 / 206 / 52750

14 / 198 / 50702

14 / 230 / 58894

18 / 222 / 56850

18 / 214 / 54802

18 / 206 / 52754

